数据解析示例

CAN解析示例如下图

1. ID:183
2. 数据03，00，00，E2，00，00，00，00

03：ID最后位

00：备用

00：备用

E2：16进制电源电压，转换成十进制为226，对应电压为22.6v

00：8位输入状态

00：8位输入状态

00：8位输出状态

00：8位输出状态

